# AMAÇ:

Bu prosedürün amacı; şirket binası fiziksel güvenlik sistem ve uygulamalarının standartlarının oluşturulması, şirket binasına, birimlerine veya bilgilerine yetki dışı erişimin, zararın veya müdahalenin engellenmesi, güvenlik kontrolünün sağlanması, kayıt altına alınması, yöntem ve sorumlulukların belirlenmesidir.

#

# KAPSAM :

#

Bu prosedür; Şirket binasının fiziksel güvenliğini sağlanması, dış ve çevresel tehditlere karşı korunması, güvenli çalışma alanlarının oluşturulması, ofis ve odaların korunma altına alınması süreçlerini kapsamaktadır.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
2. **SORUMLULUK:**

Bu prosedürün uygulanmasından başta İdari İşler Yöneticisi olmak üzere,onun koordinesindeki güvenlik ve kat personelleri ile teknik birim personelleri sorumludur.

**4. FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK**

**4.1. GÜVENLİ ALANLAR**

#  4.1.1. Fiziksel Güvenlik Çevresi

Şirket binası, güvenlik görevlileri nezaretinde kontrol altında tutulur. Sekreter bankosu, kat girişlerini kontrol altında tutacak şekilde konumlandırılmıştır. Bölüm girişlerinde şifre bulunur, Alarm istemi mevcut. Bina dış çevresini ve içini 24 saat kontrol ve kayıt altında tutan kaplı devre kameralar bulunur. Bankolarda görevli kat personelleri bina içi kontrolü sağlar.

**4.1.2. Ofisler, Odalar ve Olanakları Korumaya Alma**

Şirket binası içerisinde bulunan bölümlerin güvenlikli kapıları bulunur ve her birime ait odaların kapılarında çalışma sonrasında kapalı kalacak şekilde kilitli şifre sistemi uygulanmaktadır.

Güvenlik personeli, mesai bitiminde kapıları kontrol eder.

#  4.1.3. Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma

Doğal afet ya da insan kaynaklı hasar riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak; bina girişlerinde güvenlik personeli yer alır, binanın çevresinde bulunan duvarlar ve etrafı kamera görüntüleriyle 24 saat denetlenir, giriş kapılarda elektronik aksamlı kepenk bulunur. Doğal afet riskleri gözetilerek inşa edilen Şirket binasının periyodik olarak bakım ve kontrolleri yapılır, önemli durumlarda bina tasfiyesi için acil çıkışlar ve acil durumlarda devreye girecek şekilde jeneratör bulunur. Binada yangın söndürme tesisatı ve ayrıca ekipmanları da bulunur. Acil durumlarda ilgili kişilerle irtibata geçilebilecek iletişim araçları bulunur.

**4.1.6 Güvenli Alanlarda Çalışma**

Şirket binasındaki tüm çalışma ortamları için fiziki korumaya yönelik güvenlik koşulları sağlanır, güvenlik ve kat görevlileri çalışma ortamlarını kontrol eder, kartlı geçiş sistemi ile yetki dışı girişler engellenir, fiziki sorunların oluşmasını engellemeye yönelik teknik altyapı sağlanır ve periyodik kontrol ile bakımları yapılır.

**4.1.7 Açık Erişim, Dağıtım Ve Yükleme Alanları**

Şirket binasına garaj giriş çıkışları güvenlik personeli kontrolünde yapılır. Garajdan bina içerisine giriş için kullanılan kapılar güvenlik personeli kontrolünde ve 24 saat IP kamera ile izlenebilir durumdadır.